	序号
	设备参数 

	
	

	1
	主体

	1.1
	容积：650L

	1.2
	灭菌腔体材质：S30408

夹套材质：Q245R

	1.3
	设计压力：-0.1/0.3Mpa

	1.4
	设计温度：150℃

	1.5
	使用寿命：8年

	1.6
	主体保温：硅酸铝纤维毡保温棉、橘皮压花铝板保温板

	★1.7
	腔壁加热：矩形夹套结构，使内部受热均匀，结构更加稳定可靠

	2
	密封门

	2.1
	门板：材料厚度6.0mm

	2.2
	材质：S30408不锈钢

	2.3
	开关门方式：机动门

	★2.4
	安全联锁：压力、机械、电子3重安全联锁，并具有超温保护和超压保护，可杜绝安全隐患

	2.5
	门密封方式：充气式密封胶圈

	2.6
	门罩：1.2mm厚S30408不锈钢

	3
	管路系统

	3.1
	控制阀门：先导电磁阀2个，气动角座阀5个

	3.2
	蒸汽产生方式：内置储能蒸汽发生器，蒸汽发生器产生蒸汽速度快，质量高

	3.3
	注水排水方式：自动注水、自动排水

	3.4
	储水装置：外接水源

	3.5
	压力表：量程：0-1.6MPa  精度等级：1.6级（蒸发器）

量程：-0.1-0.5MPa  精度等级：1.6级（内室）

量程：-0.1-0.5MPa  精度等级：1.6级（内室）

	4
	控制系统

	4.1
	控制方式：PLC控制

	4.2
	界面显示：可同时显示夹套和内室温度、压力、运行状态、故障报警等信息。

	4.3
	流程控制：预热、置换、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行；它是以蒸汽作为介质，采用高效的抽真空系统，多次反复抽真空，达到灭菌、干燥的效果

	4.4
	智能化干燥功能：器械干燥后残余湿度不超过0.2%，敷料干燥后残余湿度不超过1%

	5
	程序系统

	5.1
	程序名称：设有织物程序、器械程序、橡胶程序、固态DIY灭菌类程序。干燥程序、加水程序辅助类程序。BD、泄露测试、PCD测试测试程序

	5.2
	适用范围：医疗器械、敷料、橡胶、管腔器械、植入性器械等物品的灭菌

	6
	整体参数

	6.1
	装载装置：灭菌推车两个、304灭菌车一个

	6.2
	设备电源：AC380V，50Hz

	6.3
	设备功率：56kVA


