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小型压力蒸汽灭菌器技术参数及其配置清单
（BKM-K18/23B）
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1. 技术参数：

	型号
	BKM-K18B
	BKM-K23B

	容量
	18L
	23L

	开门方式
	手动快开门

	设计压力
	-0.1/0.3MPa

	工作压力
	[bookmark: _GoBack]0.23MPa

	工作温度
	121/134℃

	可调节灭菌温度
	105~134℃

	腔体材料
	S30408

	电源
	AC110V±11 60Hz、AC220V±22 50Hz  

	功率
	3KVA

	内室尺寸（mm）（Φ×L）
	Φ250*350
	Φ250*450

	外形尺寸（mm）（L×W×H）
	630*485*450
	680*485*450

	净重（KG）
	45
	48

	使用期限
	8年（产品有效期由加速老化试验获得）



本设备正常使用环境：
环境温度：5℃ ～40℃；
相对湿度：不大于85%；
大气压力：70 kPa ～ 106 kPa；
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主要配置清单

	序号
	名称
	数量
	材质
	产地

	1
	锅体
	1套
	S30408（电解抛光）
	宁波

	2
	钣金外壳
	1套
	冷轧钢板/喷塑
	博科

	3
	器械架
	１套
	S30408（电解抛光）
	博科

	4
	电磁阀
	１套
	黄铜
	永创

	5
	高效过滤器
	1件
	PTFE
	浙江

	6
	电控系统
	1套
	--
	博科

	7
	真空泵TC-100
	1台
	--
	宁波迈思
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