BJPX-MB系列霉菌培养箱
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◆产品简介

霉菌培养箱通过调节的温度范围、湿度范围等功能，配有数字显示屏和控制面板监控培养条件，配有紫外灯消毒，来确保培养环境的稳定性。

◆适用范围

本产品适用于环境保护、农畜、药检、医院、检验科、微生物实验室、水产等科研、院校实验室和生产部门，也适用于人体来源样本的培养。是水体分析BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养保存，植物的栽培、育种实验用的恒温设备。也是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养通用设备。

◆技术参数
	型号规格

技术参数
	BJPX-MB100
	BJPX-MB150
	BJPX-MB200
	BJPX-MB250

	显示屏
	7.0寸触摸屏

	公称容积（L）
	100
	150
	200
	250

	额定功率（W)
	1200
	1200
	1500
	1500

	温度控制范围（℃）
	0-60

	温度显示分辨力（℃）
	0.1

	温度波动度（℃）
	  ±1（@37）

	温度均匀性（℃）
	±2（@37）

	湿度范围（%RH）
	50～90（@20℃-50℃）

	湿度波动（%RH）
	≤±8（@20℃-50℃）

	控温方式
	PID调节

	保温材料
	聚氨脂板

	加湿方式
	内置蒸汽加湿

	消毒方式
	紫外线消毒

	环境温度（℃）
	18-30（仅适用于室内）

	工作室尺寸（mm）

长*宽*高
	500*350*580
	550*401*690
	600*450*750
	660*450*850

	外形尺寸（mm）

长*宽*高
	647*644*1170
	692*690*1270
	743*742*1340
	743*802*1440

	设备净重（kg）
	98.5
	120
	130
	145

	隔板
	标配2块
	标配2块
	标配3块
	标配3块

	定时范围（h）
	0-999或连续

	电源电压（V）
	AC220±22


◆产品特点
大屏、易操作
7.0寸触摸显示屏，简单易懂易操作，便于观察。
更洁净、易清洁
采用镜面不锈钢内胆，四角圆弧过渡，隔板可自由拆卸自由调节高度，便于清洁，保持工作室内环境洁净，体外部为碳钢喷塑。

配有紫外灯消毒。

更稳定、易监控

独特的风道设计，工作室内温度均匀性、稳定性好。

实时动态显示工作室内2h温度变化曲线，并标配打印机，监控设备温度变化。

箱体两侧均标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。

标配BOD插座，方便使用。

双层门设计，外门带有超大透视窗，方便观察，采用磁性门封设计，开关方便。

防滑脱隔板设计，防止培养皿滑脱，更安全。

数据化、易处理

可选配USB接口数据传输接口，方便读取数据。
功能多、更安全
温度偏高报警。

配有限温系统，当工作室温度超过指定温度时，设备停止加热功能，防止温度过高对仪器产生损害。

在工作状态，外门随意开关不影响培养箱正常工作，玻璃门标配机械门锁，防止玻璃门任意开关。
产品特色

PID温度控制系统，带有定时功能，定时范围0-999小时59分钟。

可进行多段温度设置，最多可设置12段，每段运行时间可设定，方便进行复杂的实验。

独立的制冷回路。
独特的自动化霜设计，化霜温度波动小。
具有断电记忆功能。

