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	1. 
	产品型号
	BK-AutoHS96Pro

	2. 
	整机功能
	原管上机+样本分杯+核酸提取+PCR体系构建

	3. 
	样本通量
	1-96

	4. 
	*处理速度
	日处理量≥7000管

	5. 
	*上样方式
	流动上样，单次样本容量96

	6. 
	*耗材添加
	流动上耗材，运行不停机

	7. 
	探液方案
	气压式液面探测方案，堵针智能检测

	8. 
	Tip头用量
	每个样本仅需2-3个Tip头

	9. 
	Tip位
	12个

	10. 
	*加样量
	2-1000ul

	11. 
	加样针规格
	50μL,200μL,1000μL可选，一次性黑色导电针，带滤芯

	12. 
	加样精度
	20μL，CV≤2.0%，准确度≤5.0%，针规格50μL

	13. 
	
	200μL，CV≤1.0%，准确度≤2.5%，针规格1000μL

	14. 
	
	1000μL，CV≤0.5%，准确度≤1.0%，针规格1000μL

	15. 
	采样管适配
	适配常规 5mL、 10mL、 20/30mL 病毒采样管（通过更换适配器）

	16. 
	机械臂
	4个，2个加样臂，1个移板臂，1个拧盖夹爪臂

	17. 
	加样通道
	4+4，分杯舱4加样通道，提取舱4加样通道

	18. 
	核酸提取方式
	磁珠法、磁棒式

	19. 
	保护功能
	开机自检、高温报警、过温保护、取针和脱针保护

	20. 
	消毒与去污染方式
	UV灯（分杯舱+提取仓+提取区），多方位消杀

	21. 
	声光报警
	有（红蓝双色闪烁）

	22. 
	防滴板
	有

	23. 
	气溶胶清除装置
	负压值：-10Pa～-20Pa 

	24. 
	
	内置多重气溶胶清除装置

	25. 
	远程升级功能
	具有

	26. 
	照明灯
	4000k色温照明

	27. 
	条码扫描
	选配

	28. 
	接口方式
	USB口、以太网接口

	29. 
	使用电源
	AC110或220V 50Hz/60Hz

	30. 
	触控屏
	2个10.1英寸电容触控屏

	31. 
	软件系统
	便于操作，功能完善。开放系统，可软件开放，LIS（选配）、 LIMS（选配）等系统对接。

	32. 
	功率
	2000VA

	33. 
	尺寸
	2520*750*1900mm



